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Пресс-релиз

Экологичную модульную фитолампу для комнатных растений создали студенты НГТУ НЭТИ
 
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали модульный источник света для комнатных растений на солнечной энергии. Автономной фитолампы хватает более чем на сутки непрерывной работы. Устройство можно модифицировать под конкретный запрос.
 
Проект реализуется в рамках студенческой проектной деятельности. Команда — студенты факультета мехатроники и автоматизации Глеб Тузов и Дмитрий Колесников, руководитель проекта — старший преподаватель кафедры общей физики Никита Петров.
 
Разработчики отмечают, что городские жители, занимающиеся домашним растениеводством, сталкиваются с проблемой недостатка естественного света. Зимой солнца не хватает, световой день короткий, и в таких условиях важно обеспечить стабильные условия для роста и развития растений.
 
«Мы решили создать фитолампу с использованием экологичного ресурса — солнечной энергии. Панель накапливает энергию и преобразует в свет, чтобы обеспечить освещение растений в темное время суток или в пасмурную погоду. У лампы прочный, легкий каркас из полипропилена, и не нужно придумывать, как ее закрепить. Источник освещения можно установить где угодно — в квартире, на балконе или в теплице. Солнечная панель с продуманным креплением интегрирована в конструкцию. Лампы хватает более чем на 25 часов непрерывной работы. Это экономически выгодное решение позволит снизить затраты на электроэнергию», — рассказал Глеб Тузов.
 
По его словам, ключевое преимущество разработки — в модульности. Все соединения разъемные и лампа представляет собой своего рода конструктор, который можно приспособить под потребности пользователя: увеличить мощность, заменить солнечную панель на более эффективную или добавить датчик влажности — для этого необходимо просто отсоединить один модуль и подключить другой.
 
На текущий момент полностью готов функционирующий опытный образец автономной фитолампы. Устройство обеспечивает фотосинтетический фотонный поток не менее 200 μmol/m²/s в зоне освещения, работает от встроенного аккумулятора емкостью 5 Ач не менее 25 часов и подзаряжается от солнечной батареи мощностью 10 Вт. В перспективе студенты планируют усовершенствовать внешний вид устройства.
 
На прошедшем в декабре прошлого года вузовском  конкурсе студенческих разработок команда заняла 3 место в номинации «Инженерный проект» (старшая лига).
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