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Алюминий и сталь с помощью магнитно-импульсной сварки соединили ученые НГТУ НЭТИ
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследуют необычный способ сварки разнородных материалов. Уникальная технология позволяет соединять детали, которые ранее невозможно было сварить другими методами. 
НГТУ НЭТИ совместно с Институтом гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН добились соединения разнородных материалов особым методом. Совместить «недружественные» ранее сплавы удалось с помощью технологии, основанной на высокоскоростном соударении. Для ускорения заготовок до нескольких сотен метров в секунду ученые использовали сильное электромагнитное поле.
[bookmark: _GoBack]При магнитно-импульсной сварке время контакта заготовок составляет от единиц до десятков микросекунд. При таком подходе между свариваемыми деталями не успевают образовываться хрупкие химические соединения и формируется высокопрочный сварной шов. 
По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией физико-химических технологий и функциональных материалов, профессора кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Ивана Батаева, для соединения разнородных материалов используется уникальная технология, основанная на высокоскоростном соударении пластин. «Две заготовки сталкиваются с огромными скоростями, сотни метров в секунду, и между ними при определенных условиях соударения возникает прочное соединение», — рассказал ученый. 
Для проведения такого рода работ в промышленности часто используются взрывчатые вещества. Заготовки в буквальном смысле разгоняются взрывом, после чего они соударяются, и получается нужное соединение. Но такой метод является опасным, шумным, кроме того, он требует специальных условий: нужны специальные полигоны и лицензии. 
Магнитно-импульсная сварка выгодно отличается от сварки взрывом. Она не требует специальных больших площадей и работы с опасными веществами, является экологичной и быстрой по времени. Но самое главное — соединения, которые удается получить, отличаются особой прочностью. 
С помощью магнитно-импульсной сварки исследователи уже соединили алюминий со сталью. «Интерес представляет фундаментальный вопрос: каким образом формируется соединение между двумя совершенно разными материалами?» — отметил Иван Батаев. 
Подобная сварка представляет интерес и на практике. Она полезна в таких сферах, как автомобилестроение, производство электроники, приборостроение, часто используется для соединения труб из разнородных материалов — везде, где требуется с максимальной надежностью сваривать широкий спектр материалов.  
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